1. **Shell脚本语法---在Makefile等文件中常见**

**表1.1. 测试命令**

|  |  |
| --- | --- |
| [ -d DIR ] | 如果DIR存在并且是一个目录则为真 |
| [ -f FILE ] | 如果FILE存在且是一个普通文件则为真 |
| [ -z STRING ] | 如果STRING的长度为零则为真 |
| [ -n STRING ] | 如果STRING的长度非零则为真 |
| [ STRING1 = STRING2 ] | 如果两个字符串相同则为真 |
| [ STRING1 != STRING2 ] | 如果字符串不相同则为真 |
| [ ARG1 OP ARG2 ] | ARG1和ARG2应该是整数或者取值为整数的变量，OP是-eq（等于）-ne（不等于）-lt（小于）-le（小于等于）-gt（大于）-ge（大于等于）之中的一个 |

表 1.2. 带与、或、非的测试命令

|  |  |
| --- | --- |
| [ ! EXPR ] | EXPR可以是上表中的任意一种测试条件，!表示逻辑反 |
| [ EXPR1 -a EXPR2 ] | EXPR1和EXPR2可以是上表中的任意一种测试条件，-a表示逻辑与 |
| [ EXPR1 -o EXPR2 ] | EXPR1和EXPR2可以是上表中的任意一种测试条件，-o表示逻辑或 |

makefile中参数：

$0 这个程式的执行名字

$n 这个程式的第n个参数值，n=1..9

$\* 这个程式的所有参数,此选项参数可超过9个。

$# 这个程式的参数个数

$$ 这个程式的PID(脚本运行的当前进程ID号)

$! 执行上一个背景指令的PID(后台运行的最后一个进程的进程ID号)

$? 执行上一个指令的返回值 (显示最后命令的退出状态。0表示没有错误，其他任何值表明有错误)

$- 显示shell使用的当前选项，与set命令功能相同

$@ 跟$\*类似，但是可以当作数组用

**2.u-boot 配置过程分析**

拿到任何一个工程源码，首先是配置，然后是编译，有的需要安装，有的不需要， *u-boot* 也不例外，  
在 *u-boot-2014.04* 源码顶层目录下的 *README* 文件介绍了 *u-boot* 的历史，版本命名规则，目录组织架构，软件配置，如何添加一个新的板子等。目录组织结构在 *README* 中 *Directory Hierarchy* 一节有详细说明，下面列出一些常用的：  
*arch*：存放 *CPU* 架构相关的文件，里面的每个目录代表一种架构。  
*arch/arm/cpu*：存放 *arm CPU* 相关的文件，里面每个目录代表一种 *arm cpu  
board*：存放单板相关的文件  
*board/samsung*：存放三星公司生产的单板  
*include/configs*：存放每个单板的配置文件

软件配置在*README* 中 *Software Configuration* 一节有详细说明， *README* 告诉我们：要针对某个单  
板进行配置，需要执行： *make NAME\_config*，其中 *NAME* 在 *boards.cfg* 中列出。

*S5PV210*和*S5PC100* 都是 *Cortex-A8* 架构，比较类似，我以 *S5PC100* 为例进行说明。

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ make smdkc100\_config

Configuring for smdkc100 board...

通过执行 *make smdkc100\_config*，其中*smdkc100* 是*smdkc100* 这个单板的一个目标名称，因为有的  
单板有多个配置目标，比如 *atmel* 公司的 *at91sam9263ek* 单板就有 *5* 个目标， *make* 命令首先会从顶层*Makefile* 中搜索匹配目标 *smdkc100\_config*，找到

%\_config:: outputmakefile

@$(MKCONFIG) -A $(@:\_config=)

*%\_config* 前面的*%*是通配符，会匹配所有以*\_config* 为后缀的目标  
*::*是 *Makefile* 的中的多目标规则，可以同时跟多个目标，举例：

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ make smdkc100\_config smdk2410\_config

Configuring for smdkc100 board...

Configuring for smdk2410 board...

*$(MKCONFIG)*是顶层目录下的一个可执行 *shell* 脚本文件， *$(@:\_config=)*会将所有目标中的后缀  
*\_config*去掉，得到*smdkc100*，然后 *make* 会执行命令：  
*u-boot-2014.04/mkconfig –A smdkc100*下面分析 *mkconfig*首先定义了几个变量：  
*TARGETS*： *Makefile* 的目标  
*arch*：体系架构，比如 *arm*、 *x86*、 *mips* 等  
*cpu*： *cpu* 类型，比如 *arm920t*、 *arm11* 等  
*board*：单板名称，比如 *smdk2410*、 *smdkc100* 等  
*vendor*：厂商名称，比如 *samsung*、 *freescale* 等  
*soc*：片上系统，比如 *s3c2410*、 *s3c2440*、 *s5pv210* 等

if [ \( $# -eq 2 \) -a \( "$1" = "-A" \) ] ; then

# Automatic mode

line=`awk '($0 !~ /^#/ && $7 ~ /^'"$2"'$/) { print $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8 }' $srctree/boards.cfg`

if [ -z "$line" ] ; then

echo "make: \*\*\* No rule to make target \`$2\_config'. Stop." >&2

exit 1

fi

set ${line}

# add default board name if needed

[ $# = 3 ] && set ${line} ${1}

fi

如果参数个数等于*2*，而且第 *1* 个参数等于“*-A*”，则执行：  
*line=`awk '($0 !~ /^#/ && $7 ~ /^'"$2"'$/) { print $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8 }' $srctree/boards.cfg`  
awk* 是一个非常强大的文本处理工具， *$srctree* 被替换为 *u-boot-2014.04*，即 *u-boot* 源码树目录， *awk*会读取 *u-boot-2014.04/boards.cfg* 中的每一行，如果和前面的表达式*($0 !~ /^#/ && $7 ~ /^'"$2"'$/)*相匹配，则执行*{ print $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8 }*。  
*boards.cfg* 保存了各种单板的相关信息，其格式为：  
*# Status, Arch, CPU:SPLCPU, SoC, Vendor, Board name, Target, Options, Maintainers  
################################################################################  
Active arm armv7 s5pc1xx samsung smdkc100 smdc100 - Minkyu Kang<mk7.kang@samsung.com>  
awk* 在执行过程中， *$0* 代表当前整行， 同时将第一个字段存入*$1*，将第 *2* 个字段存入*$2*， 依此类推，*awk* 缺省按空格分段，可以通过*-F* 指定分隔符。

若果当前行不以*#*开头，而且第 *7* 个字段和 *mkconfig* 传进来的第 *2* 个参数（*smdkc100*） 相等，则分别将字段 *1~*字段 *8* 输出到 *line* 中保存，最终得到：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *line=Active* | *arm* | *armv7* | *s5pc1xx* | *samsung* | *smdkc100* | *smdkc100* | *–* |
| *$#=8 $1=Active* | 状态 |  |  |  |  |  |  |
| *$2=arm* | 架构 |  |  |  |  |  |  |
| *$3=armv7* | *CPU* |  |  |  |  |  |  |
| *$4=s5pc1xx* | *SOC* |  |  |  |  |  |  |
| *$5=samsung* | 厂商 |  |  |  |  |  |  |
| *$6=smdkc100* | 单板名称 |  |  |  |  |  |  |
| *$7=smdkc100* | 配置目标 |  |  |  |  |  |  |
| *$8=-* | 选项 |  |  |  |  |  |  |

# Strip all options and/or \_config suffixes

CONFIG\_NAME="${7%\_config}"

[ "${BOARD\_NAME}" ] || BOARD\_NAME="${7%\_config}"

*${7%\_config}*表示去掉*${7}*的后缀*\_config*，这里*${7}=smdkc100*，得到  
*CONFIG\_NAME=smdkc100  
BOARD\_NAME=smdkc100*

arch="$2"

cpu=`echo $3 | awk 'BEGIN {FS = ":"} ; {print $1}'`

spl\_cpu=`echo $3 | awk 'BEGIN {FS = ":"} ; {print $2}'`

if [ "$6" = "<none>" ] ; then

board=

elif [ "$6" = "-" ] ; then

board=${BOARD\_NAME}

else

board="$6"

fi

[ "$5" != "-" ] && vendor="$5"

[ "$4" != "-" ] && soc="$4"

*arch=arm  
cpu=armv7  
spl\_cpu=*

*board=smdkc100  
vendor=samsung*

*soc=s5pc1xx*

if [ "$options" ] ; then

echo "Configuring for ${BOARD\_NAME} - Board: ${CONFIG\_NAME}, Options: ${options}"

else

echo "Configuring for ${BOARD\_NAME} board..."

fi

*$8=- 所以*

*Configuring for smdkc100 board...*

#

# Create link to architecture specific headers

#

if [ -n "$KBUILD\_SRC" ] ; then @@KBUILD\_SRC=

mkdir -p ${objtree}/include

LNPREFIX=${srctree}/arch/${arch}/include/asm/

cd ${objtree}/include

mkdir -p asm

else

cd arch/${arch}/include

fi

rm -f asm/arch

if [ -z "${soc}" ] ; then

ln -s ${LNPREFIX}arch-${cpu} asm/arch

else

ln -s ${LNPREFIX}arch-${soc} asm/arch

fi

if [ "${arch}" = "arm" ] ; then

rm -f asm/proc

ln -s ${LNPREFIX}proc-armv asm/proc

fi

if [ -z "$KBUILD\_SRC" ] ; then

cd ${srctree}/include

fi

KBUILD\_SRC=

创建架构相关的头文件的链接  
如果 *KBUILD\_SRC* 不为空，则进入到 *arch/arm/include* 目录，删除里面的 *asm/arch* 这个链接文件。  
如果*${soc}*为空，则执行 *ln -s ${LNPREFIX}arch-${cpu} asm/arch*，否则执行*ln -s ${LNPREFIX}arch-${soc} asm/arch*， 这里 *soc=s5pc1xx*， *LNPREFIX* 为空，所以会执行*ln –s arch-s5pc1xx asm/arch*

这里给*u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm/arch-s5pc1xx* 创建了一个软连接，如下所示：

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm$ ll arch

lrwxrwxrwx 1 myroot myroot 12 12月 16 22:54 arch -> arch-s5pc1xx/

紧接着，如果*${arch} = “arm”*， 则删除 *asm/proc*，同时给 *proc-armv* 创建一个软链接，如下所示：

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm$ ll proc

lrwxrwxrwx 1 myroot myroot 9 12月 16 22:54 proc -> proc-armv/

如果 *KBUILD\_SRC* 为空，则进入到 *u-boot-2014.04/include*，这里 *KBUILD\_SRC* 为空，所以会进入到  
*u-boot-2014.04/include* 目录。

#

# Create include file for Make

#

( echo "ARCH = ${arch}"

if [ ! -z "$spl\_cpu" ] ; then

echo 'ifeq ($(CONFIG\_SPL\_BUILD),y)'

echo "CPU = ${spl\_cpu}"

echo "else"

echo "CPU = ${cpu}"

echo "endif"

else

echo "CPU = ${cpu}"

fi

echo "BOARD = ${board}"

[ "${vendor}" ] && echo "VENDOR = ${vendor}"

[ "${soc}" ] && echo "SOC = ${soc}"

exit 0 ) > config.mk

# Assign board directory to BOARDIR variable

if [ -z "${vendor}" ] ; then

BOARDDIR=${board}

else

BOARDDIR=${vendor}/${board}

fi

为 *make* 创建头文件  
*ARCH=arm  
CPU=arm  
BOARD=smdkc100  
VENDOR=samsung  
SOC=s5pc1xx*

使用 *echo* 将这些信息一行一行的输出到 *u-boot-2014.04/include/config.mk* 中：

然后给变量 *BOARDDIR* 赋值为 *samsung/smdkc100*

#

# Create board specific header file

#

if [ "$APPEND" = "yes" ] # Append to existing config file

then

echo >> config.h

else

> config.h # Create new config file

fi

echo "/\* Automatically generated - do not edit \*/" >>config.h

for i in ${TARGETS} ; do

i="`echo ${i} | sed '/=/ {s/=/ /;q; } ; { s/$/ 1/; }'`"

echo "#define CONFIG\_${i}" >>config.h ;

done

echo "#define CONFIG\_SYS\_ARCH \"${arch}\"" >> config.h

echo "#define CONFIG\_SYS\_CPU \"${cpu}\"" >> config.h

echo "#define CONFIG\_SYS\_BOARD \"${board}\"" >> config.h

[ "${vendor}" ] && echo "#define CONFIG\_SYS\_VENDOR \"${vendor}\"" >> config.h

[ "${soc}" ] && echo "#define CONFIG\_SYS\_SOC \"${soc}\"" >> config.h

[ "${board}" ] && echo "#define CONFIG\_BOARDDIR board/$BOARDDIR" >> config.h

cat << EOF >> config.h

#include <config\_cmd\_defaults.h>

#include <config\_defaults.h>

#include <configs/${CONFIG\_NAME}.h>

#include <asm/config.h>

#include <config\_fallbacks.h>

#include <config\_uncmd\_spl.h>

EOF

创建单板相关的头文件

*APPEND=no*，所以会创建一个新的 *u-boot-2014.04/include/config.h*

/\* Automatically generated - do not edit \*/

#define CONFIG\_SYS\_ARCH "arm"

#define CONFIG\_SYS\_CPU "armv7"

#define CONFIG\_SYS\_BOARD "smdkc100"

#define CONFIG\_SYS\_VENDOR "samsung"

#define CONFIG\_SYS\_SOC "s5pc1xx"

#define CONFIG\_BOARDDIR board/samsung/smdkc100

#include <config\_cmd\_defaults.h>

#include <config\_defaults.h>

#include <configs/smdkc100.h>

#include <asm/config.h>

#include <config\_fallbacks.h>

#include <config\_uncmd\_spl.h>

在这个头文件中定义了单板相关的宏，包含了单板的配置头文件 *configs/smdkc100.h*，我们需要针对  
自己的单板配置这个头文件。

**总结： 执行 *make smdkc100\_config* 主要做了 *3* 件事：**

1. 创建架构相关的头文件的链接

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm$ ll arch

lrwxrwxrwx 1 myroot myroot 12 12月 16 22:54 arch -> arch-s5pc1xx/

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm$ ll proc

lrwxrwxrwx 1 myroot myroot 9 12月 16 22:54 proc -> proc-armv/

1. 为 *make* 创建头文件 *u-boot-2014.04/include/config.mk*

ARCH=arm  
CPU=arm  
BOARD=smdkc100  
VENDOR=samsung  
SOC=s5pc1xx

*3)* 创建单板相关的头文件 *u-boot-2014.04/include/config.h*

**3.u-boot编译过程分析**

**4.SPL**

参考 *doc/README.SPL*

我们知道， *S5PV210*启动过程需要 *BL1*， *BL2*，其中 *BL1* 进行一些基本初始化（时钟、内存），加载*BL2* 到内存。 *U-boot*为此专门实现了*SPL* 框架。  
 *SPL* 的全称为 *secondary program loader*，即第 *2* 阶段程序加载器，即我们要实现的 *BL1*。  
要支持*SPL*，我们需要在单板配置文件 *u-boot-2014.04/include/configs/smdkc100.h* 定义宏 *CONFIG\_SPL  
#define CONFIG\_SPL*这样顶层 *Makefile* 在包含 *u-boot-2014.04/include/configs/smdkc100.h* 时，会得到*ALL-y += spl/u-boot-spl.bin*

这样在执行 *make all* 时， *make* 会编译 *spl/u-boot-spl.bin* 这个目标

spl/u-boot-spl.bin: spl/u-boot-spl

@:

spl/u-boot-spl: tools prepare

$(Q)$(MAKE) obj=spl -f $(srctree)/spl/Makefile all

从这得知， *spl/u-boot-spl.bin* 依赖于 *spl/u-boot-spl*，然后 *make* 找到目标 *spl/u-boot-spl*，然后执行指定的 *Makefile* 文件： *u-boot-2014.04/spl/Makefile*。  
 *u-boot-2014.04/spl/Makefile* 中首先导出环境变量 *CONFIG\_SPL\_BUILD=y*， 这个宏在各个源代码文件中用来控制代码的走向。  
 这样编译后，最终会在 *u-boot-2014.04/spl* 下生成 *u-boot-spl.bin*， 同时在 *u-boot-2014.04* 下生成  
*u-boot.bin  
 u-boot.bin* 使用的链接脚本为 *u-boot-2014.04/arch/arm/cpu/u-boot.lds  
 u-boot-spl.bin* 使用的链接脚本为 *u-boot-2014.04/arch/arm/cpu/u-boot-spl.lds*

1. **添加自己的单板**

在 *u-boot* 的帮助文档 *README* 中有介绍如何添加自己的单板：

If the system board that you have is not listed, then you will need

to port U-Boot to your hardware platform. To do this, follow these

steps:

1. Add a new configuration option for your board to the toplevel

"boards.cfg" file, using the existing entries as examples.

Follow the instructions there to keep the boards in order.

2. Create a new directory to hold your board specific code. Add any

files you need. In your board directory, you will need at least

the "Makefile", a "<board>.c", "flash.c" and "u-boot.lds".

3. Create a new configuration file "include/configs/<board>.h" for

your board

3. If you're porting U-Boot to a new CPU, then also create a new

directory to hold your CPU specific code. Add any files you need.

4. Run "make <board>\_config" with your new name.

5. Type "make", and you should get a working "u-boot.srec" file

to be installed on your target system.

6. Debug and solve any problems that might arise.

[Of course, this last step is much harder than it sounds.]

1. 首先在顶层目录下的 *boards.cfg* 中添加自己的单板的硬件配置信息，我们仿照 *smdkc100*

Active arm armv7 s5pc1xx samsung smdkv210 smdkv210 - cumtzwf [<cumtzwf@163.com>](mailto:<cumtzwf@163.com>)

1. 在顶层目录下的 *board* 目录下创建一个用于存储单板相关代码文件的目录，我们直接拷贝  
   *board/samsung/smdkc100/*目录为 *board/samsung/smdkv210*，然后修改里面的文件名

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04/board/samsung/smdkv210$ mv smdkc100.c smdkv210.c

|  |  |
| --- | --- |
| Makefile修改前：  obj-y := smdkc100.o  obj-$(CONFIG\_SAMSUNG\_ONENAND) += onenand.o  obj-y += lowlevel\_init.o | Makefile修改后：  obj-y := smdkv210.o  obj-$(CONFIG\_SAMSUNG\_ONENAND) += onenand.o  obj-y += lowlevel\_init.o |

1. 为自己的单板创建配置文件 *include/configs/<board>.h* ，也是直接拷贝 *smdkc100* 的配置文件

[myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$](mailto:myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$) cp include/configs/smdkc100.h include/configs/smdkv210.h

现在可以测试一下：

编写编译脚本：build-uboot.sh

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ vim build-uboot.sh

make smdkv210\_config

make ARCH=arm CROSS\_COMPILE=arm-linux-

一切 *ok* 的话，最终在顶层目录下生成 *u-boot.bin*

***u-boot* 源码包含很多 *CPU* 架构和单板相关的文件，我们只关心 *S5PV210*，其它的都用不到，可以把  
不用的删掉：**

*u-boot-2014.04/arch* 目录下只保留 *arm* 目录

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ ls arch/

arm

*u-boot-2014.04/arch/arm* 目录下保留内容如下：

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ ls arch/arm/

config.mk cpu include lib

*u-boot-2014.04/arch/arm/cpu* 目录下保留内容如下：

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ ls arch/arm/cpu/

armv7 Makefile u-boot.lds u-boot-spl.lds

*u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm* 目录下以 *arch-*开头的目录只保留 *arch-s5pc1xx*

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ ls arch/arm/include/asm/

arch-s5pc1xx byteorder.h errno.h kona-common omap\_gpio.h ptrace.h u-boot-arm.h

armv7.h cache.h gic.h linkage.h omap\_mmc.h sections.h u-boot.h

armv8 config.h global\_data.h mach-types.h omap\_musb.h setup.h unaligned.h

assembler.h davinci\_rtc.h gpio.h macro.h pl310.h spl.h utils.h

atomic.h dma-mapping.h hardware.h memory.h posix\_types.h string.h

bitops.h ehci-omap.h imx-common omap\_boot.h proc-armv system.h

bootm.h emif.h io.h omap\_common.h processor.h types.h

*u-boot-2014.04/board* 目录下只保留 *samsung*

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ ls board/

samsung

*u-boot-2014.04/board/samsung* 目录下只保留如下内容

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ ls board/samsung/

common smdkv210

*u-boot-2014.04/include/configs* 目录下只保留 *smdkv210.h*

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ ls include/configs/

smdkv210.h

把多余的文件删除后，同时执行 *make distclean* 清楚编译产生的目标文件后，经过压缩后，大小只  
有 *4MB*，原来有 *9M* 多

1. **移植 u-boot-spl.bin**

首先大致分析一下 *u-boot* 的代码走向， 通过看链接脚本 *u-boot-2014.04/arch/arm/cpu/u-boot.lds* 和*u-boot-2014.04/arch/arm/cpu/u-boot-spl.lds* 得知，不管是 *u-boot.bin* 还是 *u-boot-spl.bin* 都以  
*u-boot-2014.04/arch/arm/cpu/armv7/start.S* 开始，同时在链接脚本文件中指定了程序的入口函数  
*ENTRY(\_start)*

.globl \_start

\_start: b reset

ldr pc, \_undefined\_instruction

ldr pc, \_software\_interrupt

ldr pc, \_prefetch\_abort

ldr pc, \_data\_abort

ldr pc, \_not\_used

ldr pc, \_irq

ldr pc, \_fiq

*start.S* 首先安装了异常向量表， 执行第 *1* 条指令，然后跳转到这里：

reset:

bl save\_boot\_params

/\*

\* disable interrupts (FIQ and IRQ), also set the cpu to SVC32 mode,

\* except if in HYP mode already

\*/

mrs r0, cpsr

and r1, r0, #0x1f @ mask mode bits

teq r1, #0x1a @ test for HYP mode

bicne r0, r0, #0x1f @ clear all mode bits

orrne r0, r0, #0x13 @ set SVC mode

orr r0, r0, #0xc0 @ disable FIQ and IRQ

msr cpsr,r0

接着往下执行到：

/\* the mask ROM code should have PLL and others stable \*/

#ifndef CONFIG\_SKIP\_LOWLEVEL\_INIT

bl cpu\_init\_cp15

bl cpu\_init\_crit

#endif

这里有个判断，如果没有定义 *CONFIG\_SKIP\_LOWLEVEL\_INIT* 这个宏，则进行一些底层的初始化（不  
跳过底层初始化），其中 *cpu\_init\_crit* 又调用了 *lowlevel\_init*，这个函数在  
*u-boot-2014.04/board/samsung/smdkv210/lowlevel\_init.S* 中定义，我们可以在里面进行时钟、内存等  
底层的初始化。然后跳转到函数*\_main*， 这个函数在 *u-boot-2014.04/arch/arm/lib/crt0.S* 中定义， *crt* 即 *C Run-time*

/\*

\* entry point of crt0 sequence

\*/

ENTRY(\_main)

/\*

\* Set up initial C runtime environment and call board\_init\_f(0).

\*/

#if defined(CONFIG\_SPL\_BUILD) && defined(CONFIG\_SPL\_STACK)

ldr sp, =(CONFIG\_SPL\_STACK)

#else

ldr sp, =(CONFIG\_SYS\_INIT\_SP\_ADDR)

#endif

bic sp, sp, #7 /\* 8-byte alignment for ABI compliance \*/

sub sp, sp, #GD\_SIZE /\* allocate one GD above SP \*/

bic sp, sp, #7 /\* 8-byte alignment for ABI compliance \*/

mov r9, sp /\* GD is above SP \*/

mov r0, #0

bl board\_init\_f

*ENTRY(\_main)*展开即为：  
*.globl \_main;  
ALIGN;  
\_main:*

接着调用函数 *board\_init\_f*，这个函数在*u-boot-2014.04/arch/arm/lib/board.c* 中定义， 进行一些基本  
的硬件初始化，为进入 *DRAM* 内存运行做准备，然后继续往下执行。

/\*

\* Set up intermediate environment (new sp and gd) and call

\* relocate\_code(addr\_moni). Trick here is that we'll return

\* 'here' but relocated.

\*/

ldr sp, [r9, #GD\_START\_ADDR\_SP] /\* sp = gd->start\_addr\_sp \*/

bic sp, sp, #7 /\* 8-byte alignment for ABI compliance \*/

ldr r9, [r9, #GD\_BD] /\* r9 = gd->bd \*/

sub r9, r9, #GD\_SIZE /\* new GD is below bd \*/

adr lr, here

ldr r0, [r9, #GD\_RELOC\_OFF] /\* r0 = gd->reloc\_off \*/

add lr, lr, r0

ldr r0, [r9, #GD\_RELOCADDR] /\* r0 = gd->relocaddr \*/

b relocate\_code

这里调用 *relocate\_code*，重定位，将 *u-boot* 搬运到 *DRAM* 内存

/\* Set up final (full) environment \*/

bl c\_runtime\_cpu\_setup /\* we still call old routine here \*/

ldr r0, =\_\_bss\_start /\* this is auto-relocated! \*/

ldr r1, =\_\_bss\_end /\* this is auto-relocated! \*/

mov r2, #0x00000000 /\* prepare zero to clear BSS \*/

clbss\_l:cmp r0, r1 /\* while not at end of BSS \*/

strlo r2, [r0] /\* clear 32-bit BSS word \*/

addlo r0, r0, #4 /\* move to next \*/

blo clbss\_l

bl coloured\_LED\_init

bl red\_led\_on

/\* call board\_init\_r(gd\_t \*id, ulong dest\_addr) \*/

mov r0, r9 /\* gd\_t \*/

ldr r1, [r9, #GD\_RELOCADDR] /\* dest\_addr \*/

/\* call board\_init\_r \*/

ldr pc, =board\_init\_r /\* this is auto-relocated! \*/

/\* we should not return here. \*/

这里执行清 *BSS* 操作，然后把函数 *board\_init\_r* 的链接地址赋给 *PC* 指针，直接跳转到 *DRAM* 内存运行，在 *board\_init\_r* 继续执行一些硬件初始化，最终执行到这里

/\* main\_loop() can return to retry autoboot, if so just run it again \*/

for (;;)

main\_loop();

*main\_loop* 在*u-boot-2014.04/common/main.c* 中定义，在*u-boot-2014.04/common/board\_r.c中调用*， 在 *main\_loop* 中会检测用户的输入，如果在指定的延时时间内，没有用户按下按钮，则根据环境变量，从 *SD* 卡或 *FLASH* 拷贝内核镜像到 *DRAM*，然后跳转到 *OS* 起始地址执行 *OS*。 这里只是大致分析了一下代码的走向，并没有详细分析。 具体可以根据代码走向一步一步分析代码。

**首先移植 *u-boot-spl.bin***

参照u-boot-2014.04/doc/README.SPL

The building of SPL images can be with:

#define CONFIG\_SPL

我们采用*SPL* 方式，因此需要在单板配置文件 *u-boot-2014.04/include/configs/smdkv210.h* 中添加宏

#define CONFIG\_SPL

#endif /\* \_\_CONFIG\_H \*/

我们可以进行如下操作，只编译*u-boot-spl.bin*

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ make smdkv210\_config

Configuring for smdkv210 board...

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ make ARCH=arm CROSS\_COMPILE=arm-linux- spl/u-boot-spl.bin

编译出错：

LD spl/arch/arm/cpu/built-in.o

LDS spl/u-boot-spl.lds

LD spl/u-boot-spl

arch/arm/lib/built-in.o: In function `\_main':

/home/myroot/TQ210N/u-boot-2014.04/arch/arm/lib/crt0.S:74: undefined reference to `board\_init\_f'

/home/myroot/TQ210N/u-boot-2014.04/spl/Makefile:225: recipe for target 'spl/u-boot-spl' failed

make[1]: \*\*\* [spl/u-boot-spl] Error 1

Makefile:1082: recipe for target 'spl/u-boot-spl' failed

make: \*\*\* [spl/u-boot-spl] Error 2

我们前面分析得知在 *u-boot-2014.04/arch/arm/lib/board.c* 中定义了一个函数*board\_init\_f*，这个函数  
进行了非常多的初始化操作，由于 *u-boot-spl.bin* 的最终目的只是把 *BL2* 从外部存储器（*SD* 卡、 *NAND*）拷贝到 *SDRAM*，所以 *u-boot-spl.bin* 只需初始化时钟、 *SDRAM*、 *NAND*，然后调用一个拷贝函数，拷贝完成后直接跳转到 *SDRAM* 执行*BL2*，就完事了，我们可以修改 *crt0.S*，不让其调用 *board\_init\_f*。

首先在 *u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm/arch-s5pc1xx/cpu.h* 中添加与 *S5PV210* 相关的寄存器定  
义，后面会用到

/\* S5PV210 add by zwf \*/

#define S5PV210\_PRO\_ID 0xE0000000

#define S5PV210\_CLOCK\_BASE 0xE0100000

#define S5PV210\_GPIO\_BASE 0xE0200000

#define S5PV210\_PWMTIMER\_BASE 0xE2500000

#define S5PV210\_WATCHDOG\_BASE 0xE2700000

#define S5PV210\_UART\_BASE 0xE2900000

#define S5PV210\_SROMC\_BASE 0xE8000000

#define S5PV210\_MMC\_BASE 0xEB000000

#define S5PV210\_DMC0\_BASE 0xF0000000

#define S5PV210\_DMC1\_BASE 0xF1400000

#define S5PV210\_VIC0\_BASE 0xF2000000

#define S5PV210\_VIC1\_BASE 0xF2100000

#define S5PV210\_VIC2\_BASE 0xF2200000

#define S5PV210\_VIC3\_BASE 0xF2300000

在 *u-boot-2014.04/board/samsung/smdkv210/lowlevel\_init.S* 中的初始化都是汇编代码， 我还是喜欢用  
*C* 语言，再说 *S5PV210* 的性能如此之高，也不在乎损耗一点性能，将其修改为：

/\* modied by zwf \*/

.globl lowlevel\_init

lowlevel\_init:

mov r9, lr

#ifdef CONFIG\_SPL\_BUILD

bl clock\_init /\* 时钟初始化 \*/

bl ddr\_init /\* DDR初始化 \*/

#endif

mov pc, r9 /\* 返回 \*/

由于这些操作只需要在 *u-boot-spl.bin* 中进行，因此这里使用 *CONFIG\_SPL\_BUILD* 宏来控制，当编译*u-boot-spl.bin* 才会将这些初始化代码编译进 *u-boot-spl.bin*，而编译 *u-boot.bin* 时就不会。  
这里调用了两个函数， 我们在 *u-boot-2014.04/board/samsung/smdkv210/smdkv210.c* 中实现它，参照  
第 *4* 章裸机编程。由于这两个函数只需要在 *u-boot-spl.bin* 中实现，而 *u-boot.bin* 不需要，同时 *smdkv210.c*中的其他函数只需要在 *u-boot.bin* 中实现，前面分析过，编译 *u-boot-spl.bin* 时， *spl/Makefile* 会导出一个宏 *CONFIG\_SPL\_BUILD*，我们通过这个宏来控制代码是否被编译，下面列出修改后的框架：

*u-boot-2014.04/board/samsung/smdkv210/smdkv210.c*

#ifndef CONFIG\_SPL\_BUILD /\* add by zwf \*/

#else /\* CONFIG\_SPL\_BUILD (add by zwf) \*/

void clock\_init(void)

#endif /\* CONFIG\_SPL\_BUILD (add by zwf) \*/

实现 *clock\_init* 会用到时钟相关的寄存器，需要在  
*u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm/arch-s5pc1xx/clock.h* 中添加 *S5PV210* 的时钟相关寄存器的定义

/\* add by zwf \*/

struct s5pv210\_clock {

unsigned int apll\_lock;

unsigned char res1[0x04];

unsigned int mpll\_lock;

unsigned char res2[0x04];

unsigned int epll\_lock;

unsigned char res3[0x0C];

unsigned int vpll\_lock;

unsigned char res4[0xdc];

unsigned int apll\_con0;

unsigned int apll\_con1;

unsigned int mpll\_con;

unsigned char res5[0x04];

unsigned int epll\_con0;

unsigned int epll\_con1;

unsigned char res6[0x08];

unsigned int vpll\_con;

unsigned char res7[0xdc];

unsigned int src0;

unsigned int src1;

unsigned int src2;

unsigned int src3;

unsigned int src4;

unsigned int src5;

unsigned int src6;

unsigned char res8[0x64];

unsigned int mask0;

unsigned int mask1;

unsigned char res9[0x78];

unsigned int div0;

unsigned int div1;

unsigned int div2;

unsigned int div3;

unsigned int div4;

unsigned int div5;

unsigned int div6;

unsigned int div7;

};

在 *u-boot-2014.04/board/samsung/smdkv210/smdkv210.c* 中添加头文件

#include <asm/arch/clock.h> /\* add by zwf \*/

这里的 *arch* 链接到 *arch-s5pc1xx*，前面分析过在*clock\_init* 函数中使用到了一个宏 *samsung\_get\_base\_clock*struct s5pv210\_clock \*const clock = (struct s5pv210\_clock \*)samsung\_get\_base\_clock();  
这个宏在 *u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm/arch-s5pc1xx/cpu.h* 中定义

/\* modied by zwf \*/ \

#define SAMSUNG\_BASE(device, base) \

static inline unsigned int samsung\_get\_base\_##device(void) \

{ \

return S5PV210\_##base; \

}

SAMSUNG\_BASE(clock, CLOCK\_BASE)

SAMSUNG\_BASE(gpio, GPIO\_BASE)

SAMSUNG\_BASE(pro\_id, PRO\_ID)

SAMSUNG\_BASE(mmc, MMC\_BASE)

SAMSUNG\_BASE(sromc, SROMC\_BASE)

SAMSUNG\_BASE(timer, PWMTIMER\_BASE)

SAMSUNG\_BASE(uart, UART\_BASE)

SAMSUNG\_BASE(watchdog, WATCHDOG\_BASE)

/\* add by zwf \*/

SAMSUNG\_BASE(dmc0, DMC0\_BASE)

SAMSUNG\_BASE(dmc1, DMC1\_BASE)

这个宏展开即为：

SAMSUNG\_BASE(clock, CLOCK\_BASE)

static inline unsigned int samsung\_get\_base\_clock(void)\

{\

if(cpu\_is\_s5pc100()) \

return S5PC100\_CLOCK\_BASE; \

else if(cpu\_is\_s5pc110()) \

return S5PC110\_CLOCK\_BASE; \

else \

return 0; \

}

这里首先判断 *CPU* 类型，这里只判断了 *S5PC100*和 *S5PC110*，这里判断 *CPU* 类型同样使用的是宏

#define IS\_SAMSUNG\_TYPE(type, id) \

static inline int cpu\_is\_##type(void) \

{ \

return s5p\_cpu\_id == id ? 1 : 0; \

}

IS\_SAMSUNG\_TYPE(s5pc100, 0xc100)

IS\_SAMSUNG\_TYPE(s5pc110, 0xc110)

这个宏展开即为：

#define IS\_SAMSUNG\_TYPE(s5pc100, 0xc100) \

static inline int cpu\_is\_s5pc100(void) \

{ \

return s5p\_cpu\_id == 0xc100 ? 1 : 0; \

}

这里判断了一个变量 *s5p\_cpu\_id*，这个变量通过 *s5p\_set\_cpu\_id* 函数读取寄存器 *PRO\_ID* 来设置  
我们不用那么麻烦，直接修改 *SAMSUNG\_BASE* 这个宏，让它直接返回 *S5PV210\_##base*

/\* modied by zwf \*/ \

#define SAMSUNG\_BASE(device, base) \

static inline unsigned int samsung\_get\_base\_##device(void) \

{ \

return S5PV210\_##base; \

}

*clock\_init* 函数完成了，接下来需要实现 *ddr\_init*，同样首先需要定义寄存器，仿照 *clock.h*，编写  
*u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm/arch-s5pc1xx/dmc.h*

/\* add by zwf \*/

#ifndef \_\_ASM\_ARM\_ARCH\_DRAM\_H\_

#define \_\_ASM\_ARM\_ARCH\_DRAM\_H\_

#ifndef \_\_ASSEMBLY\_\_

struct s5pv210\_dmc0 {

unsigned int concontrol;

unsigned int memcontrol;

在 *u-boot-2014.04/board/samsung/smdkv210/smdkv210.c* 中添加头文件

#include <asm/arch/dmc.h> /\* add by zwf \*/

同时在 *u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm/arch-s5pc1xx/cpu.h* 中添加宏

/\* add by zwf \*/

SAMSUNG\_BASE(dmc0, DMC0\_BASE)

SAMSUNG\_BASE(dmc1, DMC1\_BASE)

现在就可以仿照 *clock\_init* 实现 *ddr\_init* 了，具体请看源码

接着执行到 *u-boot-2014.04/arch/arm/lib/crt0.S* 中的*\_main* 函数

|  |  |
| --- | --- |
| 修改前：  #if defined(CONFIG\_SPL\_BUILD) && defined(CONFIG\_SPL\_STACK)  ldr sp, =(CONFIG\_SPL\_STACK)  #else  ldr sp, =(CONFIG\_SYS\_INIT\_SP\_ADDR)  #endif | 修改后：  /\* modied by zwf \*/  #if !defined(CONFIG\_SPL\_BUILD)  ldr sp, =(CONFIG\_SYS\_INIT\_SP\_ADDR) |

这里在设置栈指针， 由于 *u-boot-spl.bin* 相当小，使用 *SRAM* 为其提供栈内存就够了，所以可以将这  
里的栈指针设置代码屏蔽掉（为 *u-boot-spl.bin* 屏蔽，对 *u-boot.bin* 没有影响），如下：

#ifdef CONFIG\_SPL\_BUILD

bl copy\_bl2\_to\_ram /\* 拷贝BL2到DDR \*/

ldr pc, =CONFIG\_SYS\_SDRAM\_BASE /\* 跳转到DDR的起始地址执行BL2 \*/

#else

bl board\_init\_f

#endif

这里调用了一个函数 *copy\_bl2\_to\_ram*， 用于从 *SD* 卡或 *NAND* 拷贝 *BL2* 到 *SDRAM*在 *u-boot-2014.04/board/samsung/smdkv210/smdkv210.c* 中实现它，拷贝完成后，直接跳转到 *DDR*的起始地址执行 *BL2*。*CONFIG\_SYS\_SDRAM\_BASE* 在 *u-boot-2014.04/include/configs/smdkv210.h* 中定义，我们将其修改为我们实际*DDR* 的起始地址 *0x20000000*

/\* DRAM Base \*/

#define CONFIG\_SYS\_SDRAM\_BASE 0x20000000 /\* modied by zwf \*/

在 *copy\_bl2\_to\_ram* 中我们实现从 *SD* 卡的扇区 *32* 拷贝 *BL2* 到 *DDR* 的起始地址 *0x20000000*

问：为什么是 *32*？

答：三星手册明确规定 *BL1* 的大小最大为 *16KB*，而每一个扇区为 *512B*， *16KB* 刚好在扇区 *32*。 这不是强制要求的， 只要这个数字乘以 *512* 小于你的 *u-boot-spl.bin* 就可以了。

void copy\_bl2\_to\_ram(void)

{

/\*

\*\* ch: 通道

\*\* sb: 起始块

\*\* bs: 块大小

\*\* dst: 目的地

\*\* i: 是否初始化

\*/

#define CopySDMMCtoMem(ch, sb, bs, dst, i) \

(((unsigned char(\*)(int, unsigned int, unsigned short, unsigned int\*, unsigned char))\

(\*((unsigned int \*)0xD0037F98)))(ch, sb, bs, dst, i))

unsigned int V210\_SDMMC\_BASE = \*(volatile unsigned int \*)(0xD0037488); // V210\_SDMMC\_BASE

unsigned char ch = 0;

/\* 参考S5PV210手册7.9.1 SD/MMC REGISTER MAP \*/

if (V210\_SDMMC\_BASE == 0xEB000000) // 通道0

ch = 0;

else if (V210\_SDMMC\_BASE == 0xEB200000) // 通道2

ch = 2;

CopySDMMCtoMem(ch, 32, 10, (unsigned int \*)CONFIG\_SYS\_SDRAM\_BASE, 0);

}

由于现在我们还不知道 *BL2* 有多大，所以拷贝多大先暂时随便写个值。

现在执行 *make spl/u-boot-spl.bin*，出现错误

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ make ARCH=arm CROSS\_COMPILE=arm-linux- spl/u-boot-spl.bin

OBJCOPY spl/u-boot-spl.bin

/home/myroot/TQ210N/u-boot-2014.04/tools/mkexynosspl spl/u-boot-spl.bin spl/smdkv210-spl.bin

make[1]: /home/myroot/TQ210N/u-boot-2014.04/tools/mkexynosspl: Command not found

/home/myroot/TQ210N/u-boot-2014.04/spl/Makefile:200: recipe for target 'spl/smdkv210-spl.bin' failed

make[1]: \*\*\* [spl/smdkv210-spl.bin] Error 127

Makefile:1082: recipe for target 'spl/u-boot-spl' failed

make: \*\*\* [spl/u-boot-spl] Error 2

分析 *u-boot-2014.04/spl/Makefile*

ifdef CONFIG\_SAMSUNG

ALL-y += $(obj)/$(BOARD)-spl.bin

endif

all: $(ALL-y)

ifdef CONFIG\_SAMSUNG

ifdef CONFIG\_VAR\_SIZE\_SPL

VAR\_SIZE\_PARAM = --vs

else

VAR\_SIZE\_PARAM =

endif

$(obj)/$(BOARD)-spl.bin: $(obj)/u-boot-spl.bin

$(if $(wildcard $(objtree)/spl/board/samsung/$(BOARD)/tools/mk$(BOARD)spl),\

$(objtree)/spl/board/samsung/$(BOARD)/tools/mk$(BOARD)spl,\

$(objtree)/tools/mkexynosspl) $(VAR\_SIZE\_PARAM) $< $@

endif

如果定义了*CONFIG\_SAMSUNG*，就添加目标*$(obj)/$(BOARD)-spl.bin*

*CONFIG\_SAMSUNG* 在*u-boot-2014.04/include/configs/smdkv210.h* 中定义  
*$(obj)/$(BOARD)-spl.bin* 展开为 *spl/smdkv210-spl.bin*

这里需要调用一个工具用来给 *u-boot-spl.bin* 添加头信息，我们将之前制作头信息的工具（*addheader*）  
拷贝到*u-boot-2014.04/tools*里面，并更名为*mksmdkv210spl*

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ ls tools/| grep mks

mksmdkv210spl

然后修改 *u-boot-2014.04/spl/Makefile*

$(obj)/$(BOARD)-spl.bin: $(obj)/u-boot-spl.bin

$(objtree)/tools/mk$(BOARD)spl $< $@

endif

现在再次执行 *make spl/u-boot-spl.bin* 编译，最终生成 *spl/smdkv210-spl.bin*，已经添加了 *16B* 头信息

OBJCOPY spl/u-boot-spl.bin

/home/myroot/TQ210N/u-boot-2014.04/tools/mksmdkv210spl spl/u-boot-spl.bin spl/smdkv210-spl.bin

测试一下 *spl/smdkv210-spl.bin*使用 *DD\_For\_Windows.exe* 将 *spl/smdkv210-spl.bin* 烧写到 *SD* 的扇区 *1*，将裸机程序  
*tq210\_NoOS/1-led\_on\_c* 中的 *led.bin* 烧写到 *SD* 卡的扇区 *32*



注意： 这里要取消“添加头信息”，因为 *spl/smdkv210-spl.bin* 已经添加了头信息， 如果烧写  
*spl/u-boot-spl.bin* 就需要选中“添加头信息”



然后取下 *SD* 卡，将其插入开发板，可以看到 *LED* 流水灯效果。

1. **u-boot.bin** 内存布局分析

*u-boot.bin* 从 *start.S* 中的 *reset* 开始执行，执行一些 *CPU* 底层初始化，然后跳转到 *crt0.S* 中的*\_main*函数。

/\* modied by zwf \*/

#if !defined(CONFIG\_SPL\_BUILD)

ldr sp, =(CONFIG\_SYS\_INIT\_SP\_ADDR)

bic sp, sp, #7 /\* 8-byte alignment for ABI compliance \*/

sub sp, sp, #GD\_SIZE /\* allocate one GD above SP \*/

bic sp, sp, #7 /\* 8-byte alignment for ABI compliance \*/

mov r9, sp /\* GD is above SP \*/

mov r0, #0

#endif

/\* modied by zwf \*/

#ifdef CONFIG\_SPL\_BUILD

bl copy\_bl2\_to\_ram /\* 拷贝BL2到DDR \*/

ldr pc, =CONFIG\_SYS\_SDRAM\_BASE /\* 跳转到DDR的起始地址执行BL2 \*/

#else

bl board\_init\_f

#endif

这里仅为执行 *board\_init\_f* 函数设置栈，以及为全局变量 *gd* 预留一块存储空间。 在 *u-boot-spl.bin* 中  
调用了 *copy\_bl2\_to\_ram*，将 *u-boot.bin* 拷贝到 *DDR* 的基地址 *0x20000000*，然后给 *PC* 指针赋值为 *DDR*的基地址直接跳转到 *0x20000000* 地址取指执行。 *gd* 保存了一些重要的全局的变量，其定义在  
*u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm/global\_data.h* 头文件中。

#ifdef CONFIG\_ARM64

#define DECLARE\_GLOBAL\_DATA\_PTR register volatile gd\_t \*gd asm ("x18")

#else

#define DECLARE\_GLOBAL\_DATA\_PTR register volatile gd\_t \*gd asm ("r9")

#endif

从这得知全局变量 *gd* 是一个寄存器变量， 保存在 *r9* 寄存器中， *gd\_t* 结构体定义在

*u-boot-2014.04/include/asm-generic/global\_data.h*

typedef struct global\_data {

bd\_t \*bd;

unsigned long flags;

unsigned int baudrate;

unsigned long cpu\_clk; /\* CPU clock in Hz! \*/

unsigned long bus\_clk;

/\* We cannot bracket this with CONFIG\_PCI due to mpc5xxx \*/

unsigned long pci\_clk;

unsigned long mem\_clk;

#if defined(CONFIG\_LCD) || defined(CONFIG\_VIDEO)

unsigned long fb\_base; /\* Base address of framebuffer mem \*/

#endif

#if defined(CONFIG\_POST) || defined(CONFIG\_LOGBUFFER)

unsigned long post\_log\_word; /\* Record POST activities \*/

unsigned long post\_log\_res; /\* success of POST test \*/

unsigned long post\_init\_f\_time; /\* When post\_init\_f started \*/

#endif

#ifdef CONFIG\_BOARD\_TYPES

unsigned long board\_type;

#endif

unsigned long have\_console; /\* serial\_init() was called \*/

#ifdef CONFIG\_PRE\_CONSOLE\_BUFFER

unsigned long precon\_buf\_idx; /\* Pre-Console buffer index \*/

#endif

#ifdef CONFIG\_MODEM\_SUPPORT

unsigned long do\_mdm\_init;

unsigned long be\_quiet;

#endif

unsigned long env\_addr; /\* Address of Environment struct \*/

unsigned long env\_valid; /\* Checksum of Environment valid? \*/

unsigned long ram\_top; /\* Top address of RAM used by U-Boot \*/

unsigned long relocaddr; /\* Start address of U-Boot in RAM \*/

phys\_size\_t ram\_size; /\* RAM size \*/

unsigned long mon\_len; /\* monitor len \*/

unsigned long irq\_sp; /\* irq stack pointer \*/

unsigned long start\_addr\_sp; /\* start\_addr\_stackpointer \*/

unsigned long reloc\_off;

struct global\_data \*new\_gd; /\* relocated global data \*/

#ifdef CONFIG\_DM

struct device \*dm\_root; /\* Root instance for Driver Model \*/

struct list\_head uclass\_root; /\* Head of core tree \*/

#endif

const void \*fdt\_blob; /\* Our device tree, NULL if none \*/

void \*new\_fdt; /\* Relocated FDT \*/

unsigned long fdt\_size; /\* Space reserved for relocated FDT \*/

void \*\*jt; /\* jump table \*/

char env\_buf[32]; /\* buffer for getenv() before reloc. \*/

#ifdef CONFIG\_TRACE

void \*trace\_buff; /\* The trace buffer \*/

#endif

#if defined(CONFIG\_SYS\_I2C)

int cur\_i2c\_bus; /\* current used i2c bus \*/

#endif

unsigned long timebase\_h;

unsigned long timebase\_l;

struct arch\_global\_data arch; /\* architecture-specific data \*/

} gd\_t;

*CONFIG\_SYS\_INIT\_SP\_ADDR* 在单板配置文件 *smdkv210.h* 中定义。这个可以随便设置，但要保证能够  
供 *board\_init\_f* 使用，以及存储 *GD ('global data')*，我们可以直接设置为 *DDR* 的最高地址 *0x60000000*

u-boot-2014.04/include/configs/*smdkv210.h*

#define CONFIG\_SYS\_INIT\_SP\_ADDR (CONFIG\_SYS\_SDRAM\_BASE + PHYS\_SDRAM\_1\_SIZE) /\* modied by zwf \*/

/\* SMDKC100 has 1 banks of DRAM, we use only one in U-Boot \*/

#define CONFIG\_NR\_DRAM\_BANKS 1

#define PHYS\_SDRAM\_1 CONFIG\_SYS\_SDRAM\_BASE /\* SDRAM Bank #1 \*/

#define PHYS\_SDRAM\_1\_SIZE (1024 << 20) /\* 0x40000000, 1024 MB Bank #1 \*//\*(modied by zwf)\*/

*GD\_SIZE* 在 *u-boot-2014.04/include/generated/generic-asm-offsets.h* 中定义，其值为 *160*

#define GENERATED\_GBL\_DATA\_SIZE 160 /\* (sizeof(struct global\_data) + 15) & ~15 @ \*/

#define GENERATED\_BD\_INFO\_SIZE 32 /\* (sizeof(struct bd\_info) + 15) & ~15 @ \*/

#define GD\_SIZE 160 /\* sizeof(struct global\_data) @ \*/


#define GD\_BD 0 /\* offsetof(struct global\_data, bd) @ \*/

#define GD\_RELOCADDR 44 /\* offsetof(struct global\_data, relocaddr) @ \*/

#define GD\_RELOC\_OFF 64 /\* offsetof(struct global\_data, reloc\_off) @ \*/

#define GD\_START\_ADDR\_SP 60 /\* offsetof(struct global\_data, start\_addr\_sp) @ \*/

设置后的内存布局如下图：



接着调用 *board.c* 中的 *board\_init\_f* 函数，给它传了一个参数 *r0=0*，事实上没有用到。这个函数使用

到了一些全局变量，因此我们需要让 *u-boot.bin* 位于其链接地址，通过修改 *smdkv210.h* 中的宏  
*CONFIG\_SYS\_TEXT\_BASE* 指定其链接地址。 我们将其指定为 *u-boot.bin* 在 *DDR* 中的起始地址

/\* DRAM Base \*/

#define CONFIG\_SYS\_SDRAM\_BASE 0x20000000 /\* modied by zwf \*/

/\* Text Base \*/

#define CONFIG\_SYS\_TEXT\_BASE 0x20000000 /\* modied by zwf \*/

继续分析 *board\_init\_f*

(/u-boot-2014.04/arch/arm/lib/board.c)

void board\_init\_f(ulong bootflag)

{

bd\_t \*bd;

init\_fnc\_t \*\*init\_fnc\_ptr;

gd\_t \*id;

ulong addr, addr\_sp;

首先定义了几个重要的变量： *addr* 最终为重定位地址， *addr\_sp* 为最终的用户栈指针地址。

memset((void \*)gd, 0, sizeof(gd\_t));

gd->mon\_len = (ulong)&\_\_bss\_end - (ulong)\_start;

初始化全局变量 *gd*，同时计算出 *u-boot.bin* 的大小，保存到 *gd->mon\_len*

for (init\_fnc\_ptr = init\_sequence; \*init\_fnc\_ptr; ++init\_fnc\_ptr) {

if ((\*init\_fnc\_ptr)() != 0) {

hang ();

}

}

依次调用数组 *init\_sequence* 中的每个函数，进行一系列初始化操作。

init\_fnc\_t \*init\_sequence[] = {

arch\_cpu\_init, /\* basic arch cpu dependent setup \*/

mark\_bootstage,

#ifdef CONFIG\_OF\_CONTROL

fdtdec\_check\_fdt,

#endif

#if defined(CONFIG\_BOARD\_EARLY\_INIT\_F)

board\_early\_init\_f,

#endif

timer\_init, /\* initialize timer \*/

#ifdef CONFIG\_BOARD\_POSTCLK\_INIT

board\_postclk\_init,

#endif

#ifdef CONFIG\_FSL\_ESDHC

get\_clocks,

#endif

env\_init, /\* initialize environment \*/

init\_baudrate, /\* initialze baudrate settings \*/

serial\_init, /\* serial communications setup \*/

console\_init\_f, /\* stage 1 init of console \*/

display\_banner, /\* say that we are here \*/

print\_cpuinfo, /\* display cpu info (and speed) \*/

#if defined(CONFIG\_DISPLAY\_BOARDINFO)

checkboard, /\* display board info \*/

#endif

#if defined(CONFIG\_HARD\_I2C) || defined(CONFIG\_SYS\_I2C)

init\_func\_i2c,

#endif

dram\_init, /\* configure available RAM banks \*/

NULL,

};

*arch\_cpu\_init* 在 *u-boot-2014.04/arch/arm/cpu/armv7/s5p-common/cpu\_info.c* 中定义，它调用了  
*s5p\_set\_cpu\_id* 读取 *CPU* 版本和 *ID*，保存到 *s5p\_cpu\_rev* 和 *s5p\_cpu\_id* 中。接着调用 *u-boot-2014.04/arch/arm/cpu/armv7/s5p-common/timer.c* 中的 *timer\_init* 初始化 *PWM* 定时器接着调用 *serial\_init* 初始化串口，通过跟踪代码发现在单板配置文件 *smdkv210.h* 中通过宏*CONFIG\_SERIAL0* 指定使用哪个串口

/\*

\* select serial console configuration

\*/

#define CONFIG\_SERIAL0 1 /\* use SERIAL 0 on SMDKC100 \*/

默认使用的是串口 *0*， 我们还需要为串口 *0* 配置 *GPIO* 端口，在  
*u-boot-2014.04/board/samsung/smdkv210/lowlevel\_init.S* 中添加代码

/\* modied by zwf \*/

.globl lowlevel\_init

lowlevel\_init:

mov r9, lr

#ifdef CONFIG\_SPL\_BUILD

bl clock\_init /\* 时钟初始化 \*/

bl ddr\_init /\* DDR初始化 \*/

/\*add by zwf\*/

ldr r0,=0xE0200000 @ GPA0CON UART 0/1

bic r1,r1,0x0000FFFF

eor r1,r1,0x00002222

str r1,[r0]

#endif

mov pc, r9 /\* 返回 \*/

接着调用 *display\_banner*，显示 *u-boot* 版本信息，我们可以在这个函数中添加显示自己的 *log*，例如：(u-boot-2014.04/arch/arm/lib/board.c )

static int display\_banner(void)

{

printf("\n\n%s\n\n", version\_string);

debug("U-Boot code: %08lX -> %08lX BSS: -> %08lX\n",

(ulong)&\_start,

(ulong)&\_\_bss\_start, (ulong)&\_\_bss\_end);

#ifdef CONFIG\_MODEM\_SUPPORT

debug("Modem Support enabled\n");

#endif

#ifdef CONFIG\_USE\_IRQ

debug("IRQ Stack: %08lx\n", IRQ\_STACK\_START);

debug("FIQ Stack: %08lx\n", FIQ\_STACK\_START);

#endif

return (0);

}

接着调用 *u-boot-2014.04/arch/arm/cpu/armv7/s5p-common/cpu\_info.c* 中的 *print\_cpuinfo*，打印 *CPU*名称和时钟

#ifdef CONFIG\_DISPLAY\_CPUINFO

int print\_cpuinfo(void)

{

char buf[32];

printf("CPU:\t%s%X@%sMHz\n",

s5p\_get\_cpu\_name(), s5p\_cpu\_id,

strmhz(buf, get\_arm\_clk()));

return 0;

}

#endif

*s5p\_get\_cpu\_name* 得到 *CPU* 的名称， 在*u-boot-2014.04/arch/arm/include/asm/arch-s5pc1xx/cpu.h* 中定义为：

#define \_S5PC1XX\_CPU\_H

#define S5P\_CPU\_NAME "S5P"

其中 *s5p\_cpu\_id* 为一个整数，对于 *S5PC100* 和 *S5PC110* 可以通过处理得到 *0xc100* 和 *0xc110*， 打印出来就是 *S5PC100* 和 *S5PC110*，但对于 *S5PV210* 就没法将那个 *v* 用整数表示了。 我们直接修改为打印*S5PV210*。

printf("CPU:\t%sV210$sMHz\n",s5p\_get\_cpu\_name(),strmhz(buf,get\_arm\_clk()));

*get\_arm\_clk* 根据 *CPU* 的 *ID* 决定调用那个函数来获取时钟，其定义在 *u-boot-2014.04/arch/arm/cpu/armv7/s5pc1xx/clock.c* 中

unsigned long get\_arm\_clk(void)

{

if (cpu\_is\_s5pc110())

return s5pc110\_get\_arm\_clk();

else

return s5pc100\_get\_arm\_clk();

}

我们仿照 *s5pc110\_get\_arm\_clk* 为 *S5PV210* 实现一个函数 *s5pv210\_get\_arm\_clk*， *S5PC110* 和 *S5PV210*比较相近，然后将 *get\_arm\_clk* 修改为:

unsigned long get\_arm\_clk(void)

{

/\*modied by zwf\*/

return s5pv210\_get\_arm\_clk();

}

/\* s5pv210: return ARM clock frequency (add by zwf)\*/

static unsigned long s5pv210\_get\_arm\_clk(void)

{

struct s5pv210\_clock \*clk =

(struct s5pv210\_clock \*)samsung\_get\_base\_clock();

unsigned long div;

unsigned long dout\_apll, armclk;

unsigned int apll\_ratio, arm\_ratio;

div = readl(&clk->div0);

/\* APLL\_RATIO: [2:0] \*/

apll\_ratio = div & 0x7;

dout\_apll = get\_pll\_clk(APLL) / (apll\_ratio + 1);

armclk = dout\_apll;

return armclk;

}

在 *s5pv210\_get\_arm\_clk* 中调用了 *get\_pll\_clk(APLL)*来获得 *APLL* 输出时钟，其定义为：

unsigned long get\_pll\_clk(int pllreg)

{

if (cpu\_is\_s5pc110())

return s5pc110\_get\_pll\_clk(pllreg);

else

return s5pc100\_get\_pll\_clk(pllreg);

}

我们将其修改为:

unsigned long get\_pll\_clk(int pllreg)

{

return s5pv210\_get\_pll\_clk(pllreg);

}

同样仿照 *s5pc110\_get\_pll\_clk* 为 *S5PV210* 实现一个函数 *s5pv210\_get\_pll\_clk*

/\* s5pv210: return pll clock frequency(add by zwf) \*/

static unsigned long s5pv210\_get\_pll\_clk(int pllreg)

{

struct s5pv210\_clock \*clk =

(struct s5pv210\_clock \*)samsung\_get\_base\_clock();

unsigned long r, m, p, s, mask, fout;

unsigned int freq;

switch (pllreg) {

case APLL:

r = readl(&clk->apll\_con);

break;

case MPLL:

r = readl(&clk->mpll\_con);

break;

case EPLL:

r = readl(&clk->epll\_con);

break;

case VPLL:

r = readl(&clk->vpll\_con);

break;

default:

printf("Unsupported PLL (%d)\n", pllreg);

return 0;

}

/\*

\* APLL\_CON: MIDV [25:16]

\* MPLL\_CON: MIDV [25:16]

\* EPLL\_CON: MIDV [24:16]

\* VPLL\_CON: MIDV [24:16]

\*/

if (pllreg == APLL || pllreg == MPLL)

mask = 0x3ff;

else

mask = 0x1ff;

m = (r >> 16) & mask;

/\* PDIV [13:8] \*/

p = (r >> 8) & 0x3f;

/\* SDIV [2:0] \*/

s = r & 0x7;

freq = CONFIG\_SYS\_CLK\_FREQ\_V210;

if (pllreg == APLL) {

if (s < 1)

s = 1;

/\* FOUT = MDIV \* FIN / (PDIV \* 2^(SDIV - 1)) \*/

fout = m \* (freq / (p \* (1 << (s - 1))));

} else

/\* FOUT = MDIV \* FIN / (PDIV \* 2^SDIV) \*/

fout = m \* (freq / (p \* (1 << s)));

return fout;

}

这里用到一个宏 *CONFIG\_SYS\_CLK\_FREQ\_V210*，在单板配置文件 *smdkv210.h* 中定义

/\* input clock of PLL: SMDKC100 has 12MHz input clock \*/

#define CONFIG\_SYS\_CLK\_FREQ 12000000

/\* input clock of PLL: SMDKV210 has 24MHz input clock(add by zwf) \*/

#define CONFIG\_SYS\_CLK\_FREQ\_V210 24000000

其实为 *S5PV210* 添的这 *2* 个函数和 *S5PC110* 的基本一样。

继续回到 *board.c* 中的 *init\_sequence*，接着调用*u-boot-2014.04/board/samsung/smdkv210/smdkv210.c* 中的 *dram\_init*，其定义为 :

int dram\_init(void)

{

gd->ram\_size = get\_ram\_size((long \*)PHYS\_SDRAM\_1, PHYS\_SDRAM\_1\_SIZE);

return 0;

}

这里用到的宏 *PHYS\_SDRAM\_1* 和 *PHYS\_SDRAM\_1\_SIZE* 在 *smdkv210.h* 中定义，分别为 *SDRAM* 的基地址和大小。 这里得到内存大小，赋值给全局变量 *gd->ram\_size*。

继续往下执行

(u-boot-2014.04/arch/arm/lib/board.c)void board\_init\_f(ulong bootflag)

addr = CONFIG\_SYS\_SDRAM\_BASE + get\_effective\_memsize();

这句执行后得到： *addr=0x60000000*，即内存的最高地址

/\*

\* reserve memory for U-Boot code, data & bss

\* round down to next 4 kB limit

\*/

addr -= gd->mon\_len;

addr &= ~(4096 - 1);

debug("Reserving %ldk for U-Boot at: %08lx\n", gd->mon\_len >> 10, addr);

这里为重定位的 *u-boot* 预留一块内存空间， *gd->mon\_len* 为 *u-boot* 的大小

/\*

\* reserve memory for malloc() arena

\*/

addr\_sp = addr - TOTAL\_MALLOC\_LEN;

debug("Reserving %dk for malloc() at: %08lx\n",

TOTAL\_MALLOC\_LEN >> 10, addr\_sp);

这里开始计算栈指针地址， 为 *malloc* 预留一块内存空间，作为堆内存

/\*

\* (permanently) allocate a Board Info struct

\* and a permanent copy of the "global" data

\*/

addr\_sp -= sizeof (bd\_t);

bd = (bd\_t \*) addr\_sp;

gd->bd = bd;

debug("Reserving %zu Bytes for Board Info at: %08lx\n",

sizeof (bd\_t), addr\_sp);

这里为 *bd* 预留一块内存空间，同时使 *gd->bd* 指向现在的 *addr\_sp* 所在地址， *bd* 变量保存了单板的一些信息，比如机器码

#ifdef CONFIG\_MACH\_TYPE

gd->bd->bi\_arch\_number = CONFIG\_MACH\_TYPE; /\* board id for Linux \*/

#endif

这里将配置的机器码保存到 *gd->bd->bi\_arch\_number*， 这个机器码必须和内核的机器码相同，否则启动不了内核，我们可以在 *smdkv210.h* 中定义这个机器码。

addr\_sp -= sizeof (gd\_t);

id = (gd\_t \*) addr\_sp;

debug("Reserving %zu Bytes for Global Data at: %08lx\n",

sizeof (gd\_t), addr\_sp);

这里为 *gd* 预留一块内存空间，同时让临时变量 *id* 指向现在 *addr\_sp* 所在地址

#ifdef CONFIG\_USE\_IRQ

addr\_sp -= (CONFIG\_STACKSIZE\_IRQ+CONFIG\_STACKSIZE\_FIQ);

debug("Reserving %zu Bytes for IRQ stack at: %08lx\n",

CONFIG\_STACKSIZE\_IRQ+CONFIG\_STACKSIZE\_FIQ, addr\_sp);

#endif

这里为 *IRQ* 和 *FIQ* 预留一块内存空间

gd->bd->bi\_baudrate = gd->baudrate;

/\* Ram ist board specific, so move it to board code ... \*/

dram\_init\_banksize();

display\_dram\_config(); /\* and display it \*/

gd->relocaddr = addr;

gd->start\_addr\_sp = addr\_sp;

gd->reloc\_off = addr - (ulong)&\_start;

debug("relocation Offset is: %08lx\n", gd->reloc\_off);

if (new\_fdt) {


memcpy(new\_fdt, gd->fdt\_blob, fdt\_size);

gd->fdt\_blob = new\_fdt;

}

memcpy(id, (void \*)gd, sizeof(gd\_t));

将一些关键变量的值保持到全局变量 *gd* 中，这里的*\_start* 的地址为 *0x20000000*，因为在前面分析中，我们通过宏 *CONFIG\_SYS\_TEXT\_BASE* 将代码段的基地址设置为 *0x20000000*， *addr - (ulong)&\_start* 刚好得到重定位地址相对 *u-boot* 当前所处的地址（*0x20000000*） 的偏移地址。 然后将全局变量 *gd* 的内容复制到 *id* 所指向的那块内存，后面的代码会将 *gd* 指向这块内存。 现在的内存布局如下图所示：



然后返回到 *crt0.S* 的*\_main* 函数

/\*

\* Set up intermediate environment (new sp and gd) and call

\* relocate\_code(addr\_moni). Trick here is that we'll return

\* 'here' but relocated.

\*/

ldr sp, [r9, #GD\_START\_ADDR\_SP] /\* sp = gd->start\_addr\_sp \*/

bic sp, sp, #7 /\* 8-byte alignment for ABI compliance \*/

ldr r9, [r9, #GD\_BD] /\* r9 = gd->bd \*/

sub r9, r9, #GD\_SIZE /\* new GD is below bd \*/

adr lr, here

ldr r0, [r9, #GD\_RELOC\_OFF] /\* r0 = gd->reloc\_off \*/

add lr, lr, r0

ldr r0, [r9, #GD\_RELOCADDR] /\* r0 = gd->relocaddr \*/

b relocate\_code

here:

*r9* 即 *gd*，其中 *GD\_START\_ADDR\_SP*、 *GD\_BD*、 *GD\_SIZE*、 *GD\_RELOC\_OFF* 和 *GD\_RELOCADDR* 均在*u-boot-2014.04/include/generated/generic-asm-offsets.h* 中定义

#define GENERATED\_GBL\_DATA\_SIZE 160 /\* (sizeof(struct global\_data) + 15) & ~15 @ \*/

#define GENERATED\_BD\_INFO\_SIZE 32 /\* (sizeof(struct bd\_info) + 15) & ~15 @ \*/

#define GD\_SIZE 160 /\* sizeof(struct global\_data) @ \*/

#define GD\_BD 0 /\* offsetof(struct global\_data, bd) @ \*/

#define GD\_RELOCADDR 44 /\* offsetof(struct global\_data, relocaddr) @ \*/

#define GD\_RELOC\_OFF 64 /\* offsetof(struct global\_data, reloc\_off) @ \*/

#define GD\_START\_ADDR\_SP 60 /\* offsetof(struct global\_data, start\_addr\_sp) @ \*/

只要知道这两点，再结合 *u-boot* 的注释，这段代码就很清楚了。 执行这段代码后的内存布局为：



同时将标号 *here*的相对地址赋值给 *lr*，然后将 *lr*减去将要重定位的地址相对 *u-boot*当前地址的偏移，结果是 *lr* 保存了 *u-boot* 重定位后的地址， 调用 *relocate\_code* 重定位完成后，返回跳转到 *lr* 地址执行（现在已经位于重定位后的区域）。

1. **u-boot 重定位**

在 *u-boot* 的帮助文档 *doc/README.arm-relocation* 中对重定位有说明。 *u-boot* 为了生成位置无关码，  
在链接时指定了*-pie* 选项， 这个选项在 *u-boot-2014.04/arch/arm/config.mk* 中指定

# needed for relocation

LDFLAGS\_u-boot += -pie

当使用*-pie* 选项后，链接器会生成一个修正表（*fixup tables*），在最终的二进制文件 *u-boot.bin* 中表  
现为多了 *2* 个段 *.rel.dyn* 和 *.dynsym*， 还需要在链接脚本文件中增加这 *2* 个段， *u-boot.bin* 的链接脚本文件为 *u-boot-2014.04/arch/arm/cpu/u-boot.lds*，有了这 *2* 个段， *u-boot* 可以根据这 *2* 个段的信息将重定位后的代码的链接地址修正为其运行地址，这样 *u-boot* 就可以重定位到任何地址。

在 *crt0.S* 中调用 *relocate\_code* 完成重定位，并进行地址修正，返回后进行清 *BSS* 操作，然后跳转到*board.c* 中的 *board\_init\_r* 函数，进行更进一步的初始化，比如网卡， 然后进入 *main\_loop* 循环。  
重定位后的 *u-boot* 内存布局如下图：



现在执行 *make all* 编译 *u-boot.bin* 和 *u-boot-spl.bin*，最终生成了 *u-boot.bin* 和 *spl/smdkv210-spl.bin*查看一下 *u-boot.bin* 的大小

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ ll -h u-boot.bin



-rw-rw-r-- 1 myroot myroot 197K 12月 18 21:57 u-boot.bin

有 *197K*，换算成块大小为 *197 \* 1024 / 512 = 394* 块， 我们需要修改 *u-boot-spl.bin* 中的 *BL2* 拷贝函数*copy\_bl2\_to\_ram*，其定义在 *u-boot-2014.04/board/samsung/smdkv210/smdkv210.c*


CopySDMMCtoMem(ch, 32, 400, (unsigned int \*)CONFIG\_SYS\_SDRAM\_BASE, 0);

将拷贝大小改为 *400*，拷贝 *400* 块，保存后再次执行 *make all*

使用 *DD\_For\_Windows.exe* 烧写 *smdkv210-spl.bin* 到 *SD* 卡的扇区 *1*，烧写 *u-boot.bin* 到 *SD* 卡扇区 *32*



然后将 *SD* 卡插入开发板，从 *SD* 卡启动。



卡在这里不走了， 通过搜索“*WARNING: Caches not enabled*”，发现是在

*u-boot-2014.04/arch/arm/lib/cache.c* 中的*\_\_enable\_caches* 函数

/\*

\* Default implementation of enable\_caches()

\* Real implementation should be in platform code

\*/

void \_\_enable\_caches(void)

{

puts("WARNING: Caches not enabled\n");

}

void enable\_caches(void)

\_\_attribute\_\_((weak, alias("\_\_enable\_caches")));

这里给*\_\_enable\_caches* 设置了一个别名 *enable\_caches*，当调用 *enable\_caches* 就相当于调用  
*\_\_enable\_caches*， *weak* 表示这是一个弱符号， 当其他地方有相同的函数定义时（普通函数），编译器会忽略掉这个弱符号， 这样可以避免重定义。 因此我们可以自己定义 *enable\_caches* 函数。  
通过跟踪代码发现，在 *board.c* 中的 *board\_init\_r* 函数调用了 *enable\_caches*。现在已经可以使用 *puts*、*printf* 等函数了，我们可以通过打印信息来判断程序卡在哪里了。 一路调试下去，最终发现程序卡在  
*onenand\_init* 里

#if defined(CONFIG\_CMD\_ONENAND)

onenand\_init();

#endif

这个宏 *CONFIG\_CMD\_ONENAND* 在 *smdkv210.h* 中定义，我们的 *TQ210* 开发板没有 *onenand*，所以将这个宏屏蔽掉

#define CONFIG\_CMD\_CACHE

#define CONFIG\_CMD\_REGINFO

/\*masked by zwf\*/

//#define CONFIG\_CMD\_ONENAND

另外，还有一些和单板相关的信息，我们可以修改一下

修改 *smdkv210.h*

#define CONFIG\_SYS\_LONGHELP /\* undef to save memory \*/

#define CONFIG\_SYS\_HUSH\_PARSER /\* use "hush" command parser \*/

#define CONFIG\_SYS\_PROMPT "SMDKV210 # " /\* modied by zwf \*/

这里修改 *u-boot* 命令行下的命令提示符

#define CONFIG\_SYS\_MONITOR\_LEN (256 << 10) /\* 256 KiB \*/

#define CONFIG\_IDENT\_STRING " for SMDKV210" /\* modied by zwf \*/

修改 *u-boot-2014.04/board/samsung/smdkv210/smdkv210.c* 中的 *checkboard* 函数

#ifdef CONFIG\_DISPLAY\_BOARDINFO

int checkboard(void)

{

/\* modied by zwf \*/

printf("Board:\tSMDKV210\n");

return 0;

}

#endif

再次执行 *make all*，出错

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ ./build-uboot.sh

common/built-in.o: In function `saveenv':

/home/myroot/TQ210N/u-boot-2014.04/common/env\_onenand.c:112: undefined reference to `onenand\_mtd'

common/built-in.o: In function `env\_relocate\_spec':

/home/myroot/TQ210N/u-boot-2014.04/common/env\_onenand.c:64: undefined reference to `onenand\_mtd'

Makefile:919: recipe for target 'u-boot' failed

make: \*\*\* [u-boot] Error 1

与 *onenand* 相关的，我们查看 *u-boot-2014.04/common/Makefile*，看下 *env\_onenand.c* 是怎么被编译进*u-boot.bin* 的

obj-$(CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_ONENAND) += env\_onenand.o

是由于定义了 *CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_ONENAND* 这个宏， 这个宏在 *smdkv210.h* 中定义， 我们将它屏蔽掉

/\*-----------------------------------------------------------------------

\* Boot configuration

\*/

/\*masked by zwf\*/

//#define CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_ONENAND 1

再次编译，还是出错

myroot@myroot:~/TQ210N/u-boot-2014.04$ ./build-uboot.sh

common/cmd\_nvedit.c:51:3: error: #error Define one of CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_{EEPROM|FLASH|DATAFLASH|ONENAND|SPI\_FLASH|NVRAM|MMC|FAT|REMOTE|UBI} or CONFIG\_ENV\_IS\_NOWHERE

scripts/Makefile.build:335: recipe for target 'common/cmd\_nvedit.o' failed

make[1]: \*\*\* [common/cmd\_nvedit.o] Error 1

Makefile:940: recipe for target 'common' failed

make: \*\*\* [common] Error 2

我们查看 *u-boot-2014.04/common/cmd\_nvedit.c*

#if !defined(CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_EEPROM) && \

!defined(CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_FLASH) && \

!defined(CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_DATAFLASH) && \

!defined(CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_MMC) && \

!defined(CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_FAT) && \

!defined(CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_NAND) && \

!defined(CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_NVRAM) && \

!defined(CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_ONENAND) && \

!defined(CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_SPI\_FLASH) && \

!defined(CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_REMOTE) && \

!defined(CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_UBI) && \

!defined(CONFIG\_ENV\_IS\_NOWHERE)

# error Define one of CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_{EEPROM|FLASH|DATAFLASH|ONENAND|\

SPI\_FLASH|NVRAM|MMC|FAT|REMOTE|UBI} or CONFIG\_ENV\_IS\_NOWHERE

#endif

说明必须指定环境变量保存位置，我们可以将环境变量保存到 *SD* 卡或 *NAND*，但是现在还没移植好，所以先暂时将 *CONFIG\_CMD\_ONENAND* 和 *CONFIG\_ENV\_IS\_IN\_ONENAND* 这 *2* 个宏打开，然后在 *board.c* 中屏蔽 *onenand* 初始化代码。


#if defined(CONFIG\_CMD\_ONENAND)


/\*masked by zwf\*/

//onenand\_init();

#endif

再次编译，成功。  
由于这次的修改只针对 *u-boot.bin*，对 *u-boot-spl.bin* 没有影响，因此可以只烧写 *u-boot.bin* 到 *SD* 卡的扇区 *32*。





通过执行 *bd* 可以查看单板信息，实际上是执行 *bdinfo*， *u-boot* 的命令可以缩写（只取前面几个字母），  
只要不和其它命令发送混淆， *u-boot* 都能解析出来。